|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Channel | Frequency (MHz) | Duplex Frequency (MHz) | Use Description |
| 1 | 476.4250 | 477.1750 | Duplex - Repeater Output |
| 2 | 476.4500 | 477.2000 | Duplex - Repeater Output |
| 3 | 476.4750 | 477.2250 | Duplex - Repeater Output |
| 4 | 476.5000 | 477.2500 | Duplex - Repeater Output |
| 5 | 476.5250 | 477.2750 | Duplex - Repeater Output (Emergency use only) |
| 6 | 476.5500 | 477.3000 | Duplex - Repeater Output |
| 7 | 476.5750 | 477.3250 | Duplex - Repeater Output |
| 8 | 476.6000 | 477.3500 | Duplex - Repeater Output |
| 9 | 476.6250 |  | Simplex |
| 10 | 476.6500 |  | Simplex 4WD Drivers - Convoy, Clubs & National Parks |
| 11 | 476.6750 |  | Simplex Call |
| 12 | **476.7000** |  | **Simplex – Club Channel** |
| 13 | 476.7250 |  | Simplex |
| 14 | 476.7500 |  | Simplex |
| 15 | 476.7750 |  | Simplex |
| 16 | 476.8000 |  | Simplex |
| 17 | 476.8250 |  | Simplex |
| 18 | 476.8500 |  | Simplex Caravan & Campers Convoy |
| 19 | 476.8750 |  | Simplex |
| 20 | 476.9000 |  | Simplex |
| 21 | 476.9250 |  | Simplex |
| 22 | 476.9500 |  | Data Only (No Voice) |
| 23 | 476.9750 |  | Data Only (No Voice) |
| 24 | 477.0000 |  | Simplex |
| 25 | 477.0250 |  | Simplex |
| 26 | 477.0500 |  | Simplex |
| 27 | 477.0750 |  | Simplex |
| 28 | 477.1000 |  | Simplex |
| 29 | 477.1250 |  | Simplex Pacific Hwy (NSW) & Bruce Hwy (Qld) Road |
| 30 | 477.1500 |  | Simplex UHF CB Broadcasts |
| 31 | 477.1750 | 476.4250 | Repeater Input |
| 32 | 477.2000 | 476.4500 | Repeater Input |
| 33 | 477.2250 | 476.4750 | Repeater Input |
| 34 | 477.2500 | 476.5000 | Repeater Input |
| 35 | 477.2750 | 476.5250 | Repeater Input (Emergency Use Only) |
| 36 | 477.3000 | 476.5500 | Repeater Input |
| 37 | 477.3250 | 476.5750 | Repeater Input |
| 38 | 477.3500 | 476.6000 | Repeater Input |
| 39 | 477.3750 |  | Simplex |
| 40 | 477.4000 |  | Simplex Highway |
| 41 | 476.4375 | 477.1875 | Duplex - Repeater Output |
| 42 | 476.4625 | 477.2125 | Duplex - Repeater Output |
| 43 | 476.4875 | 477.2375 | Duplex - Repeater Output |
| 44 | 476.5125 | 477.2625 | Duplex - Repeater Output |
| 45 | 476.5375 | 477.2875 | Duplex - Repeater Output |
| 46 | 476.5625 | 477.3125 | Duplex - Repeater Output |
| 47 | 476.5875 | 477.3375 | Duplex - Repeater Output |
| 48 | 476.6125 | 477.3625 | Duplex - Repeater Output |
| 49 | 476.6375 |  | Simplex |
| 50 | 476.6625 |  | Simplex |
| 51 | 476.6875 |  | Simplex |
| 52 | 476.7125 |  | Simplex |
| 53 | 476.7375 |  | Simplex |
| 54 | 476.7625 |  | Simplex |
| 55 | 476.7875 |  | Simplex |
| 56 | 476.8125 |  | Simplex |
| 57 | 476.8375 |  | Simplex |
| 58 | 476.8625 |  | Simplex |
| 59 | 476.8875 |  | Simplex |
| 60 | 476.9125 |  | Simplex |
| 61 |  |  | Reserved for Future Expansion |
| 62 |  |  | Reserved for Future Expansion |
| 63 |  |  | Reserved for Future Expansion |
| 64 | 477.0125 |  | Simplex |
| 65 | 477.0375 |  | Simplex |
| 66 | 477.0625 |  | Simplex |
| 67 | 477.0875 |  | Simplex |
| 68 | 477.1125 |  | Simplex |
| 69 | 477.1375 |  | Simplex |
| 70 | 477.1625 |  | Simplex |
| 71 | 477.1875 | 476.4375 | Repeater Input |
| 72 | 477.2125 | 476.4625 | Repeater Input |
| 73 | 477.2375 | 476.4875 | Repeater Input |
| 74 | 477.2625 | 476.5125 | Repeater Input |
| 75 | 477.2875 | 476.5375 | Repeater Input |
| 76 | 477.3125 | 476.5625 | Repeater Input |
| 77 | 477.3375 | 476.5875 | Repeater Input |
| 78 | 477.3625 | 476.6125 | Repeater Input |
| 79 | 477.3875 |  | Simplex |
| 80 | 477.4125 |  | Simplex |